**Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности. При эксплуатации печей следует соблюдать следующие требования:

* При эксплуатации печного отопления **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
  + оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
  + располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  + применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени);
  + топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  + производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
  + использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
  + сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;
  + топить печи с открытой дверцей;
  + перекаливать печи.
  + Помните, что пожар может возникнуть в результате проникновения огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт.
* Не доверяйте кладку печей случайным людям. Кладка печи должна строго соответствовать специальным строительным нормам и правилам на строительство печей.
* При использовании печи дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно их устранить.
* Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
* Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
* Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки).
* Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого место.